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 机柜接地改造、顶部封板及机房清洁项目的主要需求内容
	项目要求
	服务内容及范围（工作内容、范围或工程量清单、技术质量要求及项目进度保证方案）：

此项目涉及内容包括四项内容，分别为：机房三列机柜顶部封板、全机房机柜及设备接地改造及安装、全机房地板封边条检查及替换、全机房专业清洁。
一、机房三列机柜顶部封板
为保障品质和机柜整体美观和一致性，三列机柜须使用原厂的机柜顶封板进行封堵，材质、颜色、工艺与机柜保持一致。

涉及240块顶封板，材质为优质冷轧钢板制成，厚度为1.2mm，安装在机柜顶部，配套钻尾螺丝。

二、全机房机柜及设备接地改造及安装
对全机房机柜内设备接地问题进行规范化改造，在机柜后部下侧安装专用的机柜接地铜带，机柜内各设备均采用独立的接地线连接到接地铜带上相对应的接线位。

三、全机房地板封边条检查及替换

     机房面积约250平，采用60*60CM防静电地板，每块地板含4条防静电地板边条，须检查每块地板的防静电地板边条并对破损便条进行更换。
四、全机房专业清洁

    因机房使用多年，地板上存在一些难以清除的灰迹及磨痕，对全机房地板、机房门窗（约10扇门，室内）、机房玻璃隔断（2面，高约2.8米）及机柜等进行清洁，清洁时无明显水渍，清洁方案须充分做好机房内电气设备等保护措施，涉及机柜等专业设备须采用专业清洁工具和清洁用品，确保不产生防静电等对机柜内设备造成影响。

	
	服务安全、质量、进度保证要求（还可包括人员配置、交付成果、后续培训、我方提供的条件等）：至少2人同时参加整改及清洁工作。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无

	
	工期和进度要求： 2026年7月15日前完成


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


