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 制浆南增设防爆摄像头服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 按要求在制浆南一层、二层各增设防爆摄像头一套。
2. 新防爆摄像头从就近原防爆摄像头设备箱取电联网，按要求敷设电源线、网线、镀锌钢管等管线辅材。
3. 防爆摄像头、配套支架、交换机由珠纤公司提供，其他安装辅材、施工由承包方负责。
材料清单如下：
序号
名称

品牌

规格型号

数量

单位

1

镀锌钢管

国产

国标DN20*2.75

80
米

2

不锈钢防爆挠性管

华荣

BNGII-1000*3/4''NPT(M)-G3/4''(F) 304SS
8

条

3

配套防爆接头、穿线盒

华荣

配套　

1

项

4
电源线
国产
国标 RVV3*1.5
40
米
5
网线

海康威视

DS-1LN6-UE
40

米

6
辅材

国产

水晶头、地线、角铁、U型码等

1

项



	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1. 有机电安装案例。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
1. 服务方确认后30个工作日内完成工作；


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


