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2026年压力管道射线探伤专业检测技术服务项目的主要需求内容                                                                                                           
	项目要求
	项目需求:
1、本项目根据检测工程量清单，在甲级防爆区及公用管廊、公用设施上对压力管道的管道、管件、焊缝进行射线拍片检测，检测过程根据特检院工作安排开展工作。

2、现场压力管道为在用状态，本项目以数字射线拍片为主，可根据实际情况辅助使用普通射线拍片，必须符合法律法规及特检院关于压力管道检验要求。

3、按约长15500米压力管道，完成在线压力管道弯头、三通、大小头、焊缝射线拍片工作，严格执行TSG 31-2025《工业管道安全技术规程》法规要求。
说明：工作量为暂定量，具体以特检院选点及现场工作安排为准，工作量在上表的基础上浮5%以内不增加费用，按完成所有检测工作的包干承包方式实施，成交供应商在投标时需要考虑该风险。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司  

	
	报名方资质要求：
（一）谈判方必须具有独立法人资格；

（二）谈判方必须有特种设备无损检测A级以上资质（提供资质证书复印件或合同复印件）。

（三）谈判方必须具有相应的服务能力，同时具有①经国家市场监督管理总局核发的《特种设备检验检测机构核准证（无损检测机构）》，检测项目应至少包含CG-常规检测（RT、UT、MT、PT）；②国家或省、自治区、直辖市环保部门颁发的“辐射安全许可证”（投标人须提供有效证书扫描件）；③具有有效的CMA检验检测机构资质认定证书（或CMA计量认证合格证书）。（投标文件中提供证书复印件）


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


