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3#、5#机六线增加补丝功能设备采购项目的主要需求内容
	项目要求
	一、设备/产品名称及描述（含采购数量）：
序号
名称

规格型号

单位

数量

备注

1

补丝箱

FXLS3D SS316 P+F

EA

4
每套含：24VDC取电模块2个（型号：VAZ-2T1-FK-G10-CLAMP1）、24VDC两位三通防爆电磁阀2个（品牌：ASCO或NORGREN）、2位3通球阀2个（品牌：SWAGELOK或FITOK）、防爆指示灯、防爆操作开关、M12针型头、接头等配件及其成套。
2

4DI/4DO ASI地址模块

VBA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L  P+F

EA

4
3
位移传感器
LOTMOS-C 24VDC 本安防爆  Lotezk
EA

8


	
	制作/配送服务安全、质量等要求（还可包括人员配置、货物运输、现场安装或指导安装等）：提供现场安装调试技术支持服务。

	
	交货地点：买方仓库

	
	报价方资质要求：P+F产品需有厂家产品授权

	
	项目人员及资历要求：无

	
	时间和进度要求：合同签订后8周内交货。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


