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 丙酮回收区及纺丝干燥机蒸汽总管增加流量计服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、 工作内容：
A． 从进丙酮区蒸汽总管增阿牛巴流量计处放置一条电缆至丙酮机柜间；
B． 从纺丝三楼顶干燥区蒸气总管新增涡街流量计处放置一条电缆至纺丝机柜间
2、 工作范围：该项目包工包料项目。有中标方提供符合要求的镀锌穿线管、防爆挠性管、防爆穿线盒、不锈钢固定管卡、不锈钢螺丝及不锈钢固定支架（含刷漆）等材料。
3、 工程量清单：
编号
起点
终点
电缆
规格
电缆
数量
电缆
总长
原桥架
敷设
新增管（米）
（6分DN20热镀锌钢管）
绕线管
套件
1
进丙酮区蒸汽总管
丙酮机柜间
ZC-RVVP
2×1.5mm2
1根
500
475
25
1套
2
纺丝三楼屋顶
干燥区蒸气总管
纺丝机柜间
ZC-RVVP
2×1.5mm2
1根
300
220
80
1套
注：中标单位自行确定人工数量。由于涉及多处不平整平面的登高作业。可能需要登高作业车。
4、所有安装材料数量统计都为预估量。具体数量需中标单位自行确定。甲方单位不会提供新增材料及费用。


	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号 珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具备机电安装施工经验。熟悉珠纤公司现场维修作业环境及特殊作业要求者优先；

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：签订合同后，根据甲方安排施工期完成。工期暂定一个月内完成。

	
	项目人员要求：施工人员必须取得相关的特殊作业资格证。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


