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 分布式光伏发电维护服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、内容：500kW、1300kW、1774 kW共三期分布光伏发电系统专业维护检查、清洁服务
2、范围：
2.1厂内屋顶I期500kW光伏发电系统维护（采用隆基555Wp光伏组件（型号LR5-72HPH）数量903块（每块组件尺寸2278*1134*35mm），分布在5个屋面，其中1个彩钢瓦屋面，4个混泥土屋面），华为逆变器9个（2个110kW、 1个100kW（型号SUN2000-(KTL)-M2），4个30kW、1个20kW (型号SUN2000-(KTL)-M5)）；
2.2成品库南库楼顶II期1300kW光伏发电系统维护（采用隆基585WP光伏组件（型号LR5-72HTHF）数量2223块（每块尺寸2281*1134*30mm），华为110kW逆变器（型号SUN2000-(KTL)-M2）10个，汇流箱4个、并网柜3套；
2.3成品库北库楼顶及停车棚III期1775kWp光伏发电系统维护（采用高景655WP光伏组件（型号GK-3-72HG）数量2710块（每块尺寸2382*1134*30mm）,分别分布在成品北库2435块、停车棚275块），华为150kW逆变器9个，华为100kW逆变器2个，400V并网柜1套.并网箱变（0.4KV/6KV）1套。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司（高栏港精细化工区化联三路9号）

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具有光伏发电系统维护经验，电力承（装、修、试）五级及以上。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
签订合同后20天内安排第1次维护工作，每次维护时间不能超过7天，以后每隔3个月进行1次。具体工作内容见前述。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


