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 非防爆高压电机定期维护服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

本招标项目主要是对珠纤公司热动区非防爆高压电机定期维护和维修服务相关工程内容，并出具电机维修报告，并提供1套满足各种类型电机转子抽芯的吊装工具，主要包括以下工作范围。
1、10台非防爆高压电机的维修或维护保养服务。
2、提供一套满足各种类型（以下类型电机）电机转子抽芯的吊装工具。
高压电机的类型如下：
1， 400kW循环水电机（制作商：卧龙电气南阳防爆集团公司；规格型号：YXKK355-4F1，6KV、400KW）

2， 200kW循环水/冷冻水电机（制作商：卧龙电气南阳防爆集团公司；规格型号：YXKK315-4F1，6KV、200KW）。
3， 1100HP冷水机组电机（制作商：无锡东元电机有限公司；规格型号：ASZK-LD，6KV、1100HP）。

4， 419HP冷水机组电机（制作商：无锡东元电机有限公司；规格型号：ASZK-LD，6KV、419HP）。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：满足一下条件之一
1、应具有6kV及以上电压等级的高压电机维护经验和资质（具有防爆维修资质同等条件优先考虑）。
2、具备协调6kV及以上电压等级的高压电机厂家进场服务的合格供方（项目实施以电机厂家为主）。； 

	
	工期要求（可包含进度节点要求）： 

1、 合同周期为2年， 每个年度的数量按甲方需求开展。
2、 返厂维修电机不得超20天，（从电机出厂当天算起）

3、所涉及电机需要结合生产工艺情况逐台开展，最终以甲方实际情况为准。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


