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基于视觉分析的喂丝辊缠丝检测系统安装部署服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

施工方需根据技术要求采购相关设备和材料，并在纺丝大楼一层9B面安装部署一套基于视觉分析的喂丝辊缠丝检测系统，主要设备及材料包含金属导轨、支架、链条、防爆电机、变频器、视觉分析主机、全局工业摄像机、触控屏等。轨道长度与机台长度大概一致，约40米，示意图如下：
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图1 视觉检测系统部署示意图
本项目方案是通过将防爆摄像头及灯具安装在移动载具上，让载具在金属材轨道上来回移动，当移动到需要拍照机台前时，载具定位并反馈视觉识别系统控制相机进行拍照。视觉识别软件根据抓拍图片确认是否出现缠丝现象从而触发客户端弹窗告警及现场声光报警。载具在平移过程中，相机和相机光源始终与机台存在偏角；当载具运动到轨道端头时，摄像头支架进行转向，使之与机台形成反向偏角，载具反向移动。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号 珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1. 具备工业设备设计、研发或安装施工经验者优先；
2. 投标资料中提供系统硬件设计图纸及方案者优先。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：签订合同后90天内完成设备采购、安装和调试工作。

	
	项目人员要求：
1. 施工方项目人员持工程类中级职称证书者优先，详细参考技术评分表。
2. 至少两名项目人员持高处作业证或低压电工证，其中不少于一人持低压电工证，详细参考技术评分表。
3. 根据施工安排，每个施工点要求安排一名专责的安全员负责承包方施工安全管理。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


