纺丝柔性化项目仪表安装、调试服务的主要需求内容

	项目要求
	本服务项目主要工作内容为：
1. 断丝报警补丝系统：增加补丝箱，包含补丝箱安装，钻孔，防爆管安装及电缆敷设等工作。
2. 卷曲机房拆装桥架电缆等工作：卷曲机房内4改6（拆装仪表小桥架、拆装铺丝器测速探头的穿线管及电缆，抽回已有电缆到卷曲机房房顶的主桥架，新增的和之前抽回的电缆敷设到位，拆装FF现场箱等工作）。
3. 停箱位和废丝位改为摆丝位：停箱位及废丝位改为摆丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）。
4. 新增废丝位：新增4个废丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）。
5. 行车系统新增DI点：行车系统机柜内增加2块16通道DI卡，采用三线制PNP接线模式
（服务方提供除DI卡件外的所有辅材和耗材，设计并完成图纸，接线等全部工作）。
6. 开工前和完工后图纸修改资料整理，验收资料交付：开工前，EE图纸、IO点表修改、整理，相关工作内容整理列表，形成工作清单等；完工后，EE图纸、IO点表修改、整理，相关资料整理交付，项目验收资料交付等。 

	
	服务地点：丝束大楼。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
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