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标识及印刷品采购项目的主要需求内容
	项目要求
	制作/配送服务内容及范围：
1、 电仪维修部标识牌清单：
序号

名称

尺寸

数量

单位

1
UPS检查记录表
（单面侧订）
250G木纹纸封面，双胶纸80G内页，采用胶装37页每本
40
本
2

移动电器具台帐（内部）（双面侧订）

250G木纹纸封面，双胶纸80G内页，采用胶装50页每本
15
本

3

移动电器具台帐（外部）（双面侧订）

250G木纹纸封面，双胶纸80G内页，采用胶装50页每本
15
本

4

纺丝电气设备(暂降)
（单面侧订）

250G木纹纸封面，双胶纸80G内页，采用胶装12页每本
6

本

4

纺丝电气设备(打包)
（单面侧订）

250G木纹纸封面，双胶纸80G内页，采用胶装24页每本
6

本

5

纺丝电气设备（卷曲机）（单面侧订）

250G木纹纸封面，双胶纸80G内页，采用胶装45页每本
6

本

6

热动电气设备（动力）
（单面侧订）

250G木纹纸封面，双胶纸80G内页，采用胶装30页每本
6

本

7

热动电气设备（废水）
（单面侧订）

250G木纹纸封面，双胶纸80G内页，采用胶装24页每本
6

本

8

风险告知牌

1.5mm铝板+400mm*500mmUV反光膜印刷

80

个

9

现场警示牌

5mm有机板+背面UV+架子

4

个

二、安全环保部清单：
序号

名称

规格

（长*高）MM

请购数量
（张）

备注

1

访客入厂须知
125*85

8000
160g华劲双胶单黑
2
七氟丙烷灭火系统现场检查记录表

210*145

2000

300g双铜单黑

3

消火栓/泡沫栓现场检查记录表

210*145

2000

300g双铜单黑

4

二氧化碳灭火器现场检查记录表

210*145

300

300g双铜单黑

5

消防/保安记录本印刷
297×210

500

每本30页（双面打印），80g华劲双胶单黑（封面为牛皮纸）

6

其他印刷

297×210

80

每本400页（双面打印），80g华劲双胶单黑（需印封面及排版，具体见样板）

7

动火作业票

A3

100

每本50份，需印刷序列号   具体内容见模板（A3，无碳复写纸  每份3页）

8
高处作业票
A3

100
3、 企业和质量管理部清单：
序号

名称

规格

数量

计量单位

备注

1

安全标识牌

40CM*30CM

6
块
2.0MM厚铝板+工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

2
安全标识牌

40CM*60CM

6

块

2.0MM厚铝板+工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

3

地面箭头标识贴

47CM*31CM

45

张

蓝色，耐磨，牢固

4

上墙标牌

55CM*88CM

6

块

铝合金边+有机面板+写真画

5

数据记录本

A4

160

本

黄色牛皮纸封面50P双面印刷

6
程序文件印刷

A4

6

套

蓝色牛皮纸封面200P双面印刷+蓝色牛皮纸封面80P双面印刷

四、热动生产部清单：
序号
名称
标识规格/mm

预估数量(EA)
材质及规格

安装方式
1
管道标识

700*250
10
参考品牌3M、艾利，材质：工程级反光膜，加厚型进口反光聚丙烯树脂，进口材质和管道专用压敏型进口背胶；采用热转印工艺制作或UV打印,表膜采用金属颗粒压膜，能充分利用光的折射原理以引人注目，具有灯照反光功能，见技术要求，                                     数量单位为张,数量按实际发生数计算。                  颜色（含红底白字、蓝底白字、黄底黑字、棕底白字、白底黑字、绿底白字等）根据国家标准和甲方提供的清单制定。箭头需环绕管道在管道标识前后各绕一圈。色环标识根据国家规范粘贴。

管道标识+人工现场安装
说明：部分管道标识涉及高处作业
                                   数量单位为张,数量按实际发生数计算。                  颜色（含红底白字、蓝底白字、黄底黑字、棕底白字、白底黑字、绿底白字等）根据国家标准和甲方提供的清单制定。箭头需环绕管道在管道标识前后各绕一圈。色环标识根据国家规范粘贴。
2
400*100

30

3
200*50
30

4
管道标识箭头

宽50

50m

5
宽100

400m
6
宽150

40m

7
安全标识

400*300
20

1.2mm厚铝板+反光膜（工程级反光膜，反光膜参考品牌3M、艾利）UV印刷，内容以甲方提供为准。

含现场安装
[image: image1]
8
400*300
30

反光膜（工程级反光膜，反光膜参考品牌3M、艾利）UV印刷，内容以甲方提供为准。

9
其他标识

500*400
3

1.2mm厚铝板+3M/艾利工程级反光膜

含现场安装

10
600*500

4

11
500*400
10

3M/艾利工程级反光膜

12
600*500

4

使用寿命需要满足室内10年、室外5年的使用要求
五、市场和客户服务部清单：
序号
项目名称
规格(毫米)
单位
数量
1
《准运证》信封
260mm*160mm
张
10000
2
产品放行条
215mm*100mm
本
300
3
成品库工作日记
300mm*290mm
本
30
4
出库单据
410mm*310mm
本
96
5
产品宣传册
A4纸张大小（210mm*297mm)
本
200
　6
丝束提货安全须知
　A4纸张大小（双面）（210mm*297mm)

张　
3000　


	
	

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方资质要求：无


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室
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