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丙酮卸料站西侧增加监控摄像头服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

1. 按要求在丙酮卸料站西侧管廊立柱增设防爆摄像头一套。
2. 新防爆摄像头从就近原防爆摄像头防爆设备箱取电联网，按要求敷设电源线、网线、镀锌钢管等管线辅材。
3. 原旧的防爆摄像头设备箱更替为新的防爆配电装置，对原箱内光纤移至新箱重新安装熔接，对原箱内电源、收发器等设备移至新防爆配电装置内安装。
4. 配合珠纤技术人员配置添加新增摄像头至海康威视智慧园区平台管理及使用。
5. 项目中所有设备、材料及施工由承包方负责。
材料清单如下：
序号
名称

品牌

规格型号

单位

1

防爆云台摄像头

海康威视

DS-2DY7432I-CWX(T5) 
套

2
镀锌钢管

国产

国标DN20*2.75

米

3
不锈钢防爆挠性管

华荣

BNGII-1000*3/4''NPT(M)-G3/4''(F) 304SS

条

4

防爆配电装置

华荣

HRMD92-VB-WAROM-304SS

配10个DQM-III/I-G/M25*1.5(M)/M25*1.5(F)B，配安装板

套

5
配套防爆接头、穿线盒

华荣

配套　

项

6
电源线

国产

国标 RVV3*1.5
米

5

网线

海康威视

DS-1LN6-UE
米

6
辅材

国产

水晶头、光纤熔接盒、光纤跳线、地线、角铁、U型码等

项



	
	服务地点：珠纤公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
报价方需取得海康威视公司及华荣公司分别出具的服务承诺函或授权函者优先。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


