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雷电防护智能监测系统定期维保服务项目技术要求
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：
本项目是针对雷电防护智能监测系统（含接地电阻在线监测装置（4套）、 电涌保护器在线监测装置（6套）、 雷电流记录仪（6套）、 温湿度传感器（1套）及平台系统等） 提供年度维保服务，保障系统 7×24小时稳定运行、数据精准上传、各项监测功能正常，及时发现防雷设施失效、监测数据异常、设备宕机等安全风险。项目包括对对现场设备或系统进行检查、检测、装置运行状况判断、评估等服务，并出具检查、评估报告等。

本项目的主要包括但不仅限于工作内容：

1，硬件设备维保（包括接地电阻在线装置、电涌保护器在线监测装置、雷电流记录仪、温湿度传感器及相关配套装置）的检查、维保等。
2，后台检测系统的维保（监测平台、数据后台、账号权限管理；数据采集、存储、上报、告警功能调试；系统参数配置、软件升级等）。
3，对现场的设备进行定期检查评估每年至少4次（原则每季度一次）。
4，协调有权限人员对系统进行远程监测，每月至少2次。
5，在设备出现故障及时安排人员跟进、处理。
6，现场监测到异常数据时协调气象部门人员进厂检查及提供相关气象信息，配合招标方分析原因。

	
	服务地点：珠纤公司厂区

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：满足以下条件之一
1.系统或设备厂家；

2.具备协调系统或设备厂家服务的承包商（项目须由系统或设备厂家技术人员实施）。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


